				액체크로마토그래피 장치의 다기능 선택밸브
ㄴ
기술 개요			본 기술은 유입되는 유체가 시료분리칼럼을 통과하지 않고 배출되는 유체통과모드, 유입되는 유체가 시료분리칼럼을 통과하여 배출되는 칼럼통과모드 및 유체의 내부 유입을 방지하는 유체폐쇄모드를 포함하는 다기능 선택밸브를 제공함
기존 기술과의 차별성			기존의 역상 액체 크로마토그래피(on-line solid phase extraction/capillary reverse-phase liquid chromatography) 장치는 고체상 추출칼럼을 채용하여 시료를 탈염시키고 농축시키는 1차원 분리기능만을 가지는 경우가 많음 또한, 강양이온교환 크로마토그래피장치와 역상 액체크로마토그래피를 온라인으로 연결하여 2차원 분리기능을 수행하는 2차원 역상 액체크로마토그래피 장치의 경우에도 상호 간섭현상 등에 의해서 정확한 분석을 수행하기가 곤란함 기존의 2차원 온라인 역상 액체크로마토그래피 장치에서는 단백질을 펩티드 상태로 소화해주는 온라인 소화(On-line digestion) 기능이나 인산화된 펩티드만을 선택적으로 추출하는 기능을 수행할 수 없는 문제점이 있었음
기술 특징			본 상품은 유체의 이동 경로를 변경하여 탈염 과정 및 시료 농축이 가능한 1차원 분리와 역상 2차원 분리를 연결하여 분리 효율을 높일 수 있으며 용매에 고압을 생성하여 단백질을 펩티드 상태로 소화해주는 온라인 소화 기능을 역상 액체크로마토그래피 장치에서 수행할 수 있음
시장 적용분야					프로테움 연구 분야 액체크로마토그래피 장치 제조업체
기술 완성도 및 상용화 소요기간

	Sales Material Kit
		T-MARKET 기술코드	T2021000123

T-MARKET

시장정보 (도표 첨부 출처 및 근거 명시)			크로마토그래피 장비 시장은 2015년에 70억 6,210만 달러에 이를 전망이며, 향후 2020년까지 CAGR 5.5%로 확대되어 92억 2,350만 달러에 달할 것으로 예측되어 지난 수년간 많은 기술개발이 진행되고 있음 액체 크로마토그래피 시약 시장은 2014~2019년간 연평균 성장률(CAGR) 11.1%로 확대되어 2014년 38억 66만 달러에서 2019년에는 64억 3,420만 달러에 이를 것으로 예측됨 액체 크로마토그래피 시약은 크로마토그래피 분석에서 사용되며, 용제에서 분해되는 이온과 분자를 분리하는 데에 쓰이고 있음
권리현황			출원정보	KR-1020190111251(2019.09.09.)						패밀리특허
			권리상태	등록						CN 102612648
			출원인(권리자)	현대자동차						JP 05763644
			발명자	이용범, 송창영, 박종양						US 09435771
										WO 2011162574
판매금액			5천만 원 이하			( )		5천만 ~ 1억 원			( )
			1억 ~ 5억 원			( )		5억 ~ 10억 원			( )
			10억 원 이상			( )		추후결정			( √ )
문의처			기술보유기관		A회사
			판매자		홍길동 기술거래전문가
			연락처		02-3290-5837
			이메일		info@naver.com

-  -

○ 특허정보 요약서 및 대표도면 기재

명 세 서

청구범위

청구항 1

기판 상에 프라이머 도료를 도포하여 형성된 프라이머층; 및

상기 프라이머층 상에 클리어 도료를 도포하여 형성된 클리어층;을 포함하고,

상기 프라이머 도료는 제1 아크릴 수지 35~45 중량%, 제2 아크릴 수지 30~40 중량%, 에폭시 수지 1~5 중량%, 제

1 광안정제 1~10 중량%, 실리콘계 표면조정제 0.1~5 중량%, 경화촉진제 0.01~1 중량% 및 용제 15~30 중량%를 포 함하는 주제부; 및 경화제부;를 포함하고,

상기 클리어 도료는 제3 아크릴 수지 45~60 중량%, 제4 아크릴 수지 15~30 중량%, 제1 광안정제 1~10 중량%, 실 리콘계 표면조정제 0.1~5 중량%, 레벨링제 0.1~3 중량%, 경화촉진제 0.1~2 중량%, 소포제 0.1~1 중량%, 폴리우 레탄계 수지 1~5 중량% 및 용제 15~30 중량%를 포함하는 주제부; 및 경화제부;를 포함하는 자동차의 탄소섬유 강화 플라스틱 코팅용 다층 도막.